{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["师院A段","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"师院A段","index":0,"n_rows":14,"n_cols":14,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[8,0,8,13],[9,0,9,13],[10,0,10,13],[11,0,11,13],[12,0,12,13],[13,0,13,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["内江师范学院新校区建设涉及的电力设施迁改工程（隧道）A段电力迁改铁塔及附件、导地线明细表"]
["序号","所拆除线路名称","拆除范围","拆除铁塔位置",null,"路径长度(km)","预计拆除铁塔及附件重量(kg)","预计拆除导线重量（kg)",null,"预计拆除地线重量（kg)",null,"铁塔及附件底价（元/吨）","导、地线底价（元/吨）","通知拆除日提前5天预付金额（元）"]
[{"$nulls":3},"起点","终点",null,null,"型号","重量","型号","重量"]
[1,"110kV松高线","2#-23#","松柏变电站外","东兴区垃圾压缩转运站和四川飞强混泥土有限公司附近",4.3,78880,"（LGJ-240/30）",8330,"（GJ-50）",2460,2000,7000,233290]
[2,"110kV松东北线","7#-14#","松柏变电站外","东兴区新民村5队",3.06,63115,"（LGJ-240/30）",5930,"（GJ-50）",1760,2000,7000,180060]
[3,"110kv松东南线","11#","松柏变电站外","东兴区新民村5队",2.98,3635,"（LGJ-240/30）",5770,"（GJ-50）",126,2000,7000,48542]
[]
[]
["             备注：1、通知拆除日是指我司通知中标处置单位进场处置废旧材料的确切日期。"]
["                   2、预付金额为分线路名称进行付款，如我司通知中标处置单位于2020年7月20日进场处置110kv松高线废旧材料，                                                                                               "]
["                      中标处置单位需2020年7月15日前将110kv松高线对应的预付金额233290元转至我司账上，其余线路以此类推。"]
["                   3、由于拆除的部分铁塔所处位置距道路较远，投标处置单位应提前根据我司提供的拆除线路名称及铁塔范围、起始点位置、线路路径图等自行勘察现场。"]
["                   4、110kV松东北线和110kV松东南线大部分为同塔双回线路。"]
["                   5、110kV松高线含约7吨钢材。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}